TECHNICAL DETAILS

* Input Voltage: 3 - 5V
* Interface: I2C
* Controller: SSD1306 (0.96") / **SH1106 (1.30")**
* Resolution: 128 x 64
* Display: White on Black
* View Area: 24 x 13mm / 34 x 23mm
* Active Area: 22 x 11mm / 29 x 14mm
* Dot Size: 0.154 x 0.154mm / 0.21 x 0.21mm
* Dot Pitch: 0.17 x 0.17mm / 0.23 x 0.23mm
* Operating Temperature: -30 to 70°C